
AUDYT z zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej, z siedzibą przy ul. Błońskiej 50, 05-807 Podkowa Leśna
20.03.2025
	 Miejsca parkingowe 
	TAK/
NIE
	UWAGI

	Czy przy budynku znajdują się miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych?
	NIE
	

	Czy zachowana jest minimalna odległość stanowisk postojowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami od głównego wejścia do budynku?
	NIE
	

	Czy przy budynku znajdują się miejsca postojowe dla rodzin z dziećmi?
	NIE
	

	Czy miejsca dla osób niepełnosprawnych i rodzin z dziećmi są prawidłowo oznaczone, odpowiednim kolorem, różniącym się od siebie?
	NIE
	

	Czy na miejscach parkingowym stosowana jest nawierzchnia utwardzona (równa i gładka o prawidłowym spadku podłużnym i poprzecznym), wykonana z betonu asfaltowego (nawierzchni bitumicznej) lub z betonu cementowego?
	NIE
	

	Czy stanowisko postojowe  ma połączenie z najbliższym chodnikiem?
	NIE
	

	Czy stanowisko postojowe ma wymiar co najmniej 360 x 500 cm?
	NIE
	

	Czy stanowisko postojowe znak pionowy z piktogramem pokazującym osobę na wózku inwalidzkim?
	NIE
	

	Czy stanowisko postojowe ma znak pionowy nazywany kopertą?
	NIE
	

	 Wejście do budynku 
	
	

	Czy wejścia do budynków są zasygnalizowane pasem ostrzegawczym szerokości 50 cm ułożonym w odległości 50 cm przed drzwiami i za drzwiami?
	NIE
	

	Czy nawierzchnia przed wejściem głównym  jest utwardzona i posiada odpowiednie nachylenie ?
	NIE
	

	Czy nawierzchnia przed wejściem głównym ma powierzchnię antypoślizgową?
	NIE
	

	Czy drzwi oraz wejścia znajdujące się w przebiegu tras pozbawionych przeszkód posiadają wolny od przeszkód prześwit szerokości 90 cm?
	NIE
	

	Czy przy drzwiach jest domofon?
	NIE
	

	Czy wejście jest dobrze widoczne na tle fasady?
	TAK
	

	Czy wejście do budynku jest oświetlone?
	TAK
	

	Czy przed i za drzwiami nie ma stopni i progów, a jeśli są, to czy można je ominąć z wykorzystaniem pochylni lub środków technicznych ?
	NIE
	

	Czy drzwi  wymagają użycia nadmiernej siły do ich otwarcia przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich i osób słabych fizycznie? 
	NIE
	

	Czy budynek jest właściwie oznakowany (np. przy pomocy piktogramów)?
	TAK
	

	Czy budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną?
	TAK
	

	 Czy pochylnie, wejścia, schody, elementy oznakowania są dobrze oświetlone światłem sztucznym?
	TAK
	

	Czy wycieraczki (gumowe, stalowe) są układane tak, by ich powierzchnia była na jednym poziomie z chodnikiem/posadzką?
	TAK
	

	Klatka schodowa
	
	

	Czy schody są proste i mają taki sam kształt?
	TAK
	

	Czy są poręcze?
	TAK
	

	Czy są oznaczenia pięter na poręczach (w alfabecie Braille’a)?
	NIE
	

	Czy powierzchnia schodów utrudnia poślizgnięcie się?
	TAK
	

	Czy przed schodami wprowadzono oznaczenia fakturowe?
	NIE
	

	Czy schody są oznaczone kontrastowo ?
Oznaczenie kontrastowe powinno być zastosowano na pierwszym i ostatnim stopniu każdego biegu schodowego (na stopnicy i podstopnicy – widoczne w czasie poruszania się w dół i w górę)
	NIE
	

	Czy oznaczenia pięter i informacje są dobrze widoczne i skontrastowane?
	TAK
	

	Czy wszystkie schody w budynku można ominąć windą/platformą/ podnośnikiem?
	NIE
	

	Czy jest czytelna informacja na dojściu i we wnętrzu klatki schodowej, z numeracją poszczególnych pięter?
	TAK
	

	Winda
	
	BRAK WINDY

	Czy jest świetlne potwierdzenie naciśnięcia guzika alarmowego?
	NIE DOTYCZY
	

	Czy winda wyposażona jest w pętlę indukcyjną umożliwiającą rozmowę alarmową z obsługą?
	NIE DOTYCZY
	

	Czy przyciski przyzywające windę są w przewidywalnym miejscu?
	NIE DOTYCZY
	

	Czy jest opis poszczególnych pięter w alfabecie Braille’a?
	NIE DOTYCZY
	

	Czy przyciski są wypukłe lub oznaczone w alfabecie Braille’a?
	NIE DOTYCZY
	

	Czy przyciski są skontrastowane?
	NIE DOTYCZY
	

	Czy przyciski są wyczuwalne dotykiem?
	NIE DOTYCZY
	

	Czy drzwi do windy mają szerokość minimum 90 cm ?
	NIE DOTYCZY
	

	Czy w środku jest przestrzeń do poruszania się?
	NIE DOTYCZY
	

	Czy przyciski są na wysokości umożliwiającej naciśnięcie ich z wózka?
	NIE DOTYCZY
	

	Czy jest opis poszczególnych pięter w języku łatwym do zrozumienia lub zastosowano czytelne i zrozumiałe piktogramy?
	NIE DOTYCZY
	

	Czy obok drzwi dźwigu osobowego (najlepiej po obu stronach) jest  zamieszczona czytelna informacja z numerem kondygnacji. Numer ten powinien być czytelny również poprzez dotyk. Dzięki wypukłym cyfrom o wysokości co najmniej 4 cm lub/i opisane alfabetem Braille’a w łatwym do lokalizacji przez niewidomych miejscu?
	NIE DOTYCZY
	

	Czy drzwi dźwigu osobowego oraz ich obramowanie jest oznakowane w sposób kontrastowy w stosunku do otoczenia?
	NIE DOTYCZY
	

	Ciągi komunikacyjne, pomieszczenia, poruszanie się po budynku
	
	

	Czy napisy informacyjne są umieszczane na drzwiach lub obok drzwi do pomieszczeń oraz w wydzielonych strefach z zastosowaniem dużych i kontrastowych znaków?
	TAK
	

	Czy oznakowanie kierunkowe jest umieszczone w punktach węzłowych?
	TAK
	

	Czy stosowana jest informacja dotykowa, np. oznaczenia w alfabecie Braille´a przy wejściach do pomieszczeń, na poręczach schodów?
	NIE
	

	Czy w budynku znajduje się ogólny plan budynku –  np. w recepcji lub w miejscu występowania węzła komunikacyjnego, z zaznaczeniem punktu „tu jesteś”, oraz dodatkowo plan budynku z informacjami w alfabecie Braille’a?
	TAK
	

	Czy nawierzchnie ciągów pieszych zapewniają możliwość swobodnego poruszania się tzn. powinny być twarde, równe, nie powodować zjawiska olśnienia i mieć powierzchnię antypoślizgową?
	TAK
	

	Czy szerokość ciągów komunikacyjnych (korytarzy) jest odpowiednia i umożliwia poruszanie się osobom na wózkach?
	NIE
	

	Czy w budynku znajdują się miejsca do odpoczynku?
	TAK
	

	Czy stopnie schodów mają taką samą wysokość i zapobiegają potykaniu się 
	TAK
	

	Czy stosowane są poręcze w odpowiedniej wysokości ? (min. 1,1m)
	TAK
	

	Czy dostępne są oznaczenia w formie pisemnej?
	TAK
	

	Czy sale konferencyjne itp. miejsca wyposażone są w pętle indukcyjne?
	NIE
	

	Czy pomieszczenia mają prostokątny kształt?
	TAK
	

	Czy ciągi komunikacyjne są proste i przecinają się z innymi pod kątem prostym?
	TAK
	

	Czy dostępne są oznaczenia pomieszczeń w alfabecie Braille’a lub w piśmie wypkłym?
	NIE
	

	Czy zastosowano odpowiednią kolorystykę (kontrast) drzwi w stosunku do ścian?
	TAK
	

	Czy oznaczenia pomieszczeń są wyraźne (wielkość i odpowiedni kontrast)?
	TAK
	

	Czy pomieszczenia pozwalają na regulowanie natężenia światła w zależności od potrzeb (zacienie, doświetlenie)?
	TAK
	

	Czy pomieszczenia są zaaranżowane w sposób przewidywalny/ uporządkowany, z odpowiednio wydzielonymi kolorystycznie ciągami komunikacyjnymi?
	TAK
	

	Czy drzwi i przejścia są pozbawione progów?
	TAK
	

	Czy wyposażenie i aranżacja wnętrz umożliwia poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich?
	NIE
	

	Czy dostępne są informacje/ oznaczenia symboliczne, np. odpowiednie i zrozumiałe piktogramy?
	TAK
	

	Łazienka i toaleta
	
	

	Czy pomieszczenie jest urządzone w przewidywalny sposób (np. suszarka do rąk znajduje się w pobliżu umywalki)?
	TAK
	

	Czy elementy wyposażenia, meble, urządzenia (przyciski), drzwi (klamki) są dobrane w odpowiednim kontraście, umożliwiającym samodzielną lokalizację i obsługę przez osoby słabowidzące?
	TAK
	

	Czy zapewniona jest przestrzeń manewrowa w łazience i przed muszlą klozetową?
	NIE
	

	Czy są uchwyty ułatwiające przesiadania się na muszlę klozetową?
	NIE
	

	Czy podajniki mydła, suszarki itp. znajdują się na wysokości umożliwiającej korzystanie z nich na wózku?
	NIE
	

	Czy w pomieszczeniu znajduje się przycisk alarmowy, dostępny także z wysokości podłogi?
	NIE
	

	Czy można podjechać pod umywalkę na odległość minimum 30 cm?
	NIE
	

	Czy urządzenia są zastosowane w sposób przewidywalny i łatwy w obsłudze?
	TAK
	

	Bezpieczeństwo i ewakuacja
	
	

	Czy jest świetlny system powiadamiania alarmowego?
	TAK
	

	Czy jest dźwiękowy system powiadamiania alarmowego?
	NIE
	

	Czy zastosowano oznaczenia dróg ewakuacji w sposób czytelny (pismo Braille’a, piktogramy wypukłe 
	NIE
	

	Czy rampy i inne płaszczyzny poziome są skontrastowane?
	NIE
	

	Czy jest alternatywny sposób ewakuacji osób mających problem z poruszaniem się – w przypadku wyłączenia wind (np. z powodu pożaru) – pomieszczenia przetrwania, rękaw ewakuacyjny itp.?
	NIE DOTYCZY
	

	Czy jest czytelna informacja wizualna o drogach ewakuacji?
	TAK
	

	Czy zaznajomiono pracowników z procedurą ppoż i czy przypisano im zadania w tym zakresie, czy przeprowadzono szkolenia
	TAK
	

	Czy instrukcja ppoż znajduje się w budynku 
	TAK
	

	Czy instrukcja ppoż dostępna jest za pomocą Brailla czy za pomocą tyflografiki
	NIE
	

	Informacja i nawigacja
	
	

	Czy dostępne są informacje pisemne – wyświetlacze/ wideotekst/ prezentacje)?
	TAK
	

	Czy w budynku jest recepcja/ informacja?
	NIE
	

	Czy recepcja/ informacja jest w pobliżu wejścia?
	NIE DOTYCZY
	

	Czy osoba w recepcji/ informacji jest widoczna?
	NIE DOTYCZY
	

	Czy źródło światła nie znajduje się za osobą w recepcji/ informacji?
	NIE DOTYCZY
	

	Czy dostępne są oznaczenia symboliczne?
	TAK
	

	Czy dostępne są informacje w polskim języku migowym (np. na monitorach ?
	NIE
	

	Czy jest zdalny dostęp do tłumacza języka migowego?
	NIE
	Biblioteka na stronie umożliwia skontaktowanie się z tłumaczem języka migowego

	Czy recepcja/ informacja jest wyposażona w stanowiskową pętlę indukcyjną?
	NIE DOTYCZY
	

	Czy jest miejsce zapewniające rozmowę w cichym środowisku?
	NIE
	

	Czy recepcja/informacja jest w pobliżu wejścia i dojście do niej jest oznaczone fakturowo?
	NIE DOTYCZY
	

	Czy są dostępne nagrania z przewodnikiem po budynku?
	NIE
	

	Czy w budynku zastosowano dostęp do informacji dotykowej (plany budynku) i informację pismem Braille’a lub dotykowym, ułatwiającym orientację i poruszanie się wewnątrz budynku?
	NIE
	

	Czy dostępne są systemy nawigacji dotykowej – system oznaczeń fakturowych na posadzce?
	NIE
	

	Czy są zamontowane w sposób skontrastowany informacje pisemne – wyświetlacze/ tablice informacyjne?
	TAK
	

	Czy informacje są umieszczone na odpowiedniej wysokości 
	TAK
	

	Czy zastosowana została czytelna (duża i bezszeryfowa) czcionka?
	TAK
	

	Czy kolorystyka ciągów komunikacyjnych ułatwia nawigację?
	NIE
	

	Czy stosowane są  piktogramy z podstawowymi funkcjami obiektu i kierunkami dotarcia do najważniejszych pomieszczeń?
	TAK
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